CMM Ingenieria					                                   
e-mail: tec@savoiapower.com                                                           Wsapp: (+54 911) 4025 1212
_____________________________________________________________________________________

BOMBEO SOLAR DE AGUA

Esquema de funcionamiento:

El sistema funciona en forma automatica. Comienza a bombear en las primeras horas de la mañana y se detiene al atardecer. Tambien arranca y para automaticamente en funcion del nivel en el deposito.

La bomba de diafragma puede usarse superficial o sumergida en perforacion de 4" de diametro.

Un sistema tipico BS1 para lugares con 4 horas efectivas de sol por dia ofrece estos caudales: 

ALTURA ELEVACION (m)  	LITROS POR DIA	
0	1675	
10	1551	
20	1346	
30	1101	
40	907	
50	749	
60	616	
70	501	

Segun las horas de sol disponibles, podemos suministrar otros modelos de mayor caudal. Para obtener una cotizacion detallada, informenos la latitud del lugar y la altura de elevacion deseada.

Saludos

Ing. Carlosmaria Muñoz
tec@savoiapower.com