CMM Ingenieria					                                   
e-mail: tec@savoiapower.com        		                                            Fax: (+54 911) 4025 1212
___________________________________________________________________________________________

	FORMA DE CALCULAR UNA INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE

 •	 calcular la energia diaria (Wh/dia) que se consume en Watt x hora por cada artefacto y lampara. Ver los Watt en la chapita de cada uno y multiplicar por las horas diarias de uso.
 •	 calcular la potencia maxima en Watt de los artefactos encendidos al mismo tiempo
 •	 dimensionar las baterias que se necesitara llenar para alimentar ese consumo, tomando reserva adecuada (enviarnos el calculo de energia en Wh/dia)
 •	 dimensionar el convertidor de continua a alterna para que soporte la potencia maxima instantanea (enviarnos el calculo de la potencia en Watt)
 •	 seleccionar el recurso renovable con el cual cargaremos las baterias. 
 •	 disponiendo de viento a 5 m/s minimo, puede colocarse un molino. Si existe caida de agua, una hidroturbina. Paneles fotovoltaicos son lo mas costoso.
 •	 agregar un grupo electrogeno diesel para suplemento de cargas puntuales altas o trifasicas y recarga rapida de las baterias